=> Lektion 2: Netzwerkkarte, MAC-Adresse, IP-Adresse

Lektion 2.1: IP-Adresse

Jeder Teilnehmer in einem Netzwerk erhält eine eindeutige IP-Adresse. Man unterscheidet dabei IPv4 und IPv6.

IPv4

Ist 32 Bit, also 4 Byte lang. Beispiel:

11000000.01101101.10111110.00000100

In der dotted decimal notation werden die 4 Oktetts als vier durch Punkte voneinander getrennte ganze Zahlen in Dezimaldarstellung im Bereich von 0 bis 255 geschrieben. Obige Zahlenkette entspricht demnach

192.109.190.4

IPv6

IPv6 verwendet 128 Bit zur Speicherung von Adressen. Das ergibt eine unvorstellbare Anzahl von = = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 ≈ 3,4 · 1038 möglichen Adressen. Diese Anzahl reicht aus, um für jeden Quadratmillimeter der Erdoberfläche mindestens 665.570.793.348.866.944 IP-Adressen bereitzustellen.

Aufgabe 5

Wie viele mögliche IP-Adressen gibt es überhaupt?

=> Übersicht: Netzwerktechnik