=> Lektion 2.1: IP-Adresse

Lektion 2.2: Subnetze

Die maximale Anzahl der zu vergebenen Host-Adressen in einem Netz ist

Zwei Host-Adressen fallen immer weg – die erste Adresse (zum Beispiel 192.168.0.0) bezeichnet das Netz selber, die letzte Adresse (zum Beispiel 192.168.0.255) ist für den Broadcast (alle Teilnehmer werden angesprochen) reserviert.

Aufgabe 5

Wie viele Rechner lassen sich an folgende IP-Adresse anbinden?

=> Übersicht: Netzwerktechnik