=> Lektion 2.1: IP-Adresse

Lektion 2.2: Subnetze

Subnetze sind weitere Unterteilungen lokaler Netzwerke. Man kann also einzelne Netzwerkbereiche voneinander abgrenzen, um evtl. sicheren Datenverkehr zu gewährleisten oder auch um den Netzwerkverkehr zu beschleunigen.

Unterteilungen lokaler Netzwerke erfolgen mit der Subnetzmaske oder auch Netz(werk)maske genannt. Sie ist ähnlich aufgebaut wie die IP-Adresse und besteht aus vier Zahlenblöcken, die durch einen Punkt getrennt sind. Die einzelnen Blöcke können wie bei IP-Adressen nur einen Wert von 0 bis 255 annehmen.

Anwendungsbeispiel

IP-Adresse: 192.109.190.4
Netzmaske: 255.255.255.0

Die ersten 3 Zahlenblöcke sind mit 255 angegeben. Das bedeutet, man nimmt die ersten 3 Zahlenblöcke der IP-Adresse und füllt den Rest mit Nullen. Der Computer mit der IP-Adresse 192.109.190.4 gehört somit zum Netzwerk 192.109.190.0.

Dabei nennt man 192.109.190.0 auch die Netzwerkkennung.

Netzwerkanteil:
Hostanteil:

Regeln für die Vergabe des Hostanteils

Die maximale Anzahl der zu vergebenen Host-Adressen in einem Netz ist

Zwei Host-Adressen fallen immer weg – die erste Adresse (zum Beispiel 192.168.0.0) bezeichnet das Netz selber, die letzte Adresse (zum Beispiel 192.168.0.255) ist für den Broadcast (alle Teilnehmer werden angesprochen) reserviert.

Aufgabe 5

Wie viele Rechner lassen sich an folgende IP-Adresse anbinden?

=> Übersicht: Netzwerktechnik