=> Lektion 5.4: Routen im Internet

Lektion 6: DHCP-Server

Wir wissen inzwischen, dass ein Computer

eine im Subnetz eindeutige IP-Adresse haben und

die IP-Adresse seines nächsten Routers (Gateway) kennen muss,

um Nachrichten ins Internet zu schicken.

Bisher haben wir diese Informationen bei der Konfiguration von Hand eingetragen.

Problem

Bei größeren Netzwerken wird es schwierig, die Übersicht zu behalten, welche Adressen noch frei sind.

Es gibt auch Netzwerke, bei denen die Teilnehmer unangekündigt kommen und gehen (z.B. Access Point in einem Café).

Lösung

Die Aufgabe wird einem Computer zugewiesen, dem DHCP-Server („Dynamic Host Configuration Protocol“).

Beim Anmelden fragt ein Client, der für die Verwendung von DHCP konfiguriert ist, ins lokale Netzwerk, ob sich ein DHCP-Server irgendwo befindet.

Dieser teilt ihm dann (unter anderem) seine zugewiesene IP-Adresse und die Adresse des Gateways mit.

Nachteil

Unter Umständen bekommt ein Computer bei jedem Start eine andere IP aus dem erlaubten Bereich zugewiesen („dynamische IP“).

Das ist bei Servern von Nachteil, da andere Computer unter Umständen auf diese Adresse zugreifen wollen.

Daher sollten Server eine von Hand eingetragene feste („statische“) IP-Adresse bekommen.

Wenn du dich zuhause über DSL mit dem Internet verbindest, erhältst du ebenfalls eine dynamische IP-Adresse, die täglich wechselt!

Aufgabe 22

Bearbeite Aufgabe 4 auf dem Handout.

Erkläre (nach Recherche) in deiner Protokolldatei den Einsatzzweck eines DHCP-Servers.

=> Übersicht: Netzwerktechnik