=> Lektion 8: GeoCaching

Lektion 8.1: GPS-Sensor

Wie wird die Position bestimmt? Wir haben Breitengrade und Längengrade.

Äquator stellt 0° Breite dar.

Es gibt jeweils 90 Breitengrade nördlich und südlich des Äquators.

Die Lage von Greenwich ist auf 0° Länge. Darüber hinaus gibt es jeweils 180 Grad westlich und östlich dieses Ortes.

Aufgabe 22

Wird die CheckBox GPS aktiviert, dann soll der LocationSensor aktiviert werden.

Mit dem LocationSensor wird geregelt, was in die Labels eingetragen wird.

Der aktuelle Breitengrad (Latitude) soll in LatLabel gespeichert werden.

Der aktuelle Längengrad (Longitude) soll in LonLabel gespeichert werden.

Die aktuelle Höhe (Altitude) soll in AltLabel gespeichert werden.

Wird der CurrentButton gedrückt, sollen die Angaben für die Breite und Länge in die Eingabefelder übernommen werden.

Wird der NoneButton gedrückt, soll die Zieladresse wieder auf 0 gesetzt werden.

=> Lektion 8.2: Entfernung zum Ziel
=> Übersicht: Android APPs programmieren