=> Lektion 5.2: Lösung

Lektion 5.3: Ein etwas größeres Netzwerk

Aufgabe 19:

Entscheide, ob folgende „Nachrichten“ geroutet werden müssen.

Nr.	Sender IP	Sender Subnetz-Maske	Empfänger-IP	Empfänger Subnetz-Maske	geroutet	nicht geroutet
1)	134.60.1.2	255.255.255.0	134.60.1.3	255.255.255.0
2)	134.60.2.2	255.255.255.0	134.60.1.3	255.255.255.0
3)	158.10.3.2	255.0.0.0	134.60.1.3	255.255.255.0
4)	134.60.2.2	255.255.255.0	158.40.3.3	255.0.0.0
5)	158.10.3.2	255.0.0.0	158.40.3.3	255.0.0.0

Erstelle mit Hilfe von Filius ein Netzwerk, welches die Adressen aus folgender Tabelle mit Subnetzmaske enthält. Verwende dafür optional einen oder auch zwei Vermittlungrechner und speichere dein Ergebnis unter aufgabe19_1.fls bzw. aufgabe19_2.fls** ab.

=> Übersicht: Netzwerktechnik