=> Lektion 5.2: Lösung

Lektion 5.3: Ein etwas größeres Netzwerk

Aufgabe 19:

Entscheide, ob folgende „Nachrichten“ geroutet werden müssen.

Nr.	Sender IP	Sender Subnetz-Maske	Empfänger-IP	Empfänger Subnetz-Maske	geroutet	nicht geroutet
1)	134.60.1.2	255.255.255.0	134.60.1.3	255.255.255.0
2)	134.60.2.2	255.255.255.0	134.60.1.3	255.255.255.0
3)	158.10.3.2	255.0.0.0	134.60.1.3	255.255.255.0
4)	134.60.2.2	255.255.255.0	158.40.3.3	255.0.0.0
5)	158.10.3.2	255.0.0.0	158.40.3.3	255.0.0.0

Falls du dir nicht sicher bist, gib zunächst eine Vermutung ab und entscheide, nachdem du mit Filius gearbeitet hast.

Erstelle nun mit Hilfe von Filius ein Netzwerk, welches die Adressen aus obiger Tabelle mit Subnetzmaske enthält. Verwende dafür optional einen oder auch zwei Vermittlungrechner und speichere dein Ergebnis unter aufgabe19_1.fls bzw. aufgabe19_2.fls** ab.

Als Hilfestellung kannst du dich an diesem Bild orientieren.

=> Übersicht: Netzwerktechnik